Návod pro spuštění s USB bez přepínače

1.) Zasunout USB od simulátoru.

- rozbalit soubor RAR ze přiložené složky

-nainstalovat rozbalený program

2.) V programu zmáčknout tlačítko ACTIVATE

- potvrdit v okně OK a v dalším okně zase OK

3.) použít tlačítko REAL FLIGHT

-- pokud je nainstalovaný RealFlight tak se simulátor otevře a je aktivovaný.